**江苏师范大学采购云龙校区4、5号楼教室书写板项目**

（项目编号：HQBZBTP2025010）

**邀**

**请**

**谈**

**判**

**文**

**件**

江苏师范大学后勤保障部

2025年9月22日

第一章 招标邀请书

依据《中华人民共和国政府采购法》、《江苏师范大学分散采购管理办法》，现对江苏师范大学采购云龙校区4、5号楼教室书写板项目进行邀请谈判公告，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。

一、项目名称：江苏师范大学采购云龙校区4、5号楼教室书写板项目

二、项目编号：HQBZBTP2025010

三、项目概况

采购云龙校区4、5号楼教室黑板3种共25套，技术参数和要求详见招标文件项目概况。

四、工期要求：合同签订后30日内完成交货及安装调试。

五、质保期：不少于5年，具体投标人自报。

六、质量要求：合格。

七、项目地点：江苏师范大学云龙校区。

八、最高限价：48000元（投标人超过最高限价的报价为无效报价）。

九、二次报价：本项目有二次报价环节，二次报价不得高于首次报价。

十、付款方式：

双方约定的账款支付的方式和时间：无预付款；卖方完成安装调试经买方验收合格并资产入库后，按买方付款程序启动付到总账款97%程序，余款作为质保金在缺陷责任期满，确定无需要维修的相关事项后按买方付款程序启动支付质保金程序。

支付前，卖方必须提供相应发票，未提供相应发票前，我校有权拒绝支付。

十一、评标办法：综合评标。

十二、投标人资格条件

供应商除应当符合上述《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，应同时且具备下列条件：

1.具有独立法人资格；是所报价产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商（被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件）。

2.投标人须提供设备的生产许可证、产品合格证、第三方检测报告等相关资质文件，确保设备符合国家及行业相关标准。

3.具有良好的信誉和诚实的商业道德，具备良好的资金和财务状况，可承诺履行国家关于经济合同的有关规定。没有违反有关法律、法规的记录。

4.由投标人自行承担编制及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对此费用概不负责，投标文件概不返还。

5.必须有投标代表到现场述标。

符合上述投标人资格条件的投标人均可参加本项目投标。

十三、投标、开标、评标时间及地点：

1.投标地址：江苏师范大学泉山校区教学18号楼一楼105室。

2.接受投标文件时间：2025年9月26日下午2:40，截止时间下午3:00。

3.开标时间：2025年9月26日下午3:00。

4.招标事宜联系人：李老师  电话0516-83657702；18761439287。

5.现场勘查

勘察联系人：苗老师，联系电话：15996921133，勘察时间：招标文件发出后2天内（休息日除外），逾期不再受理。

6.预报名

本项目需要提前预报名，投标人于2025年9月25日下午3点前预报名，报名联系人：李老师18761439287；本项目实行资格后审，资格审查在投标时进行。预报名时提供投标单位营业执照电子稿、标书费交款截图（交款时备注好单位简称+项目简称）。

7.有关费用

标书费200元，预报名时缴纳，标书费一经缴纳不予退还，本项目不收取投标保证金。

详细招标要求见附件，招标文件作为附件请投标人自行在本网站招标公告下面下载。

**(一)总  则**

**1.项目说明**

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规及规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行竞争性邀请谈判。

**2.资格审查方式**

见招标邀请书。

**3.投标人资格条件**

见招标邀请书。

**4.投标费用**

投标人应自行承担其编制、递交投标文件以及参加本招标活动所涉及的一切费用。

**5.踏勘现场**

见招标邀请书。

**6.知识产权**

6.1招标人应保护投标人的知识产权。

6.2招标人与中标人签署合同后，招标人不承担由于中标人维保工作产生的来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

6.3投标人应妥善保管招标人提供的有关本项目的技术资料，不得外传或用于其他用途。

**(二)邀请谈判文件**

**7.邀请谈判文件的组成**

7.1邀请谈判文件包括下列内容：

第1章 招标邀请书

第2章 评标办法

第3章 项目概况

第4章 投标文件格式

第5章 合同主要条款

7.2除本投标人须知第7.1款所述的邀请谈判文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是邀请谈判文件的组成部分，对招标人和投标人均起约束作用。

**8.邀请谈判文件的澄清**

投标人可要求对邀请谈判文件进行澄清。澄清要求应在2025年9月24日下午3点前以纸质文件（须加盖单位公章）送达我校后勤保障部采购与项目管理科105室（玉泉河餐厅后面），后勤保障部将以书面形式或通过“江苏师范大学后勤保障部”网站发布公告。

**9.邀请谈判文件的修改、补充**

9.1在投标截止期前2日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对邀请谈判文件进行必要的修改或补充，所有邀请谈判文件的修改或补充将通过我校招标网公告所有潜在投标人。邀请谈判文件的补充、修改作为邀请谈判文件的组成部分，具有约束作用。

9.2招标人书面送达的澄清、补充或修改邀请谈判文件，投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。

9.3为使投标人在编制投标文件时有充分时间对邀请谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

9.4当邀请谈判文件、邀请谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

**(三)投标文件的编制**

**10.投标文件的语言及度量衡单位**

10.1投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用**中文**。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以**中文**为准。

10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3投标报价货币应采用人民币；如果单价与总价有出入，以单价为准(单价金额小数点有明显错误的除外)；若文字大写与数字有差别，则以文字大写为准。

**11.投标文件的组成**

**投标文件须包含以下内容并按以下顺序编制**。（邀请谈判文件有格式模板的按模板填写，无模板的投标人自行编制）。

11.1投标函；

11.2投标函附表；

11.3法定代表人资格证明；

11.4法定代表人授权委托书；

11.5投标报价表；

11.6企业技术实力、以往业绩、信誉(如有时)、投标人近三年来完成类似项目业绩一览表；

11.7工作人员一览表（应明确负责人、其他主要成员的技术能力情况）；

11.8服务方案 (质量、进度及服务承诺)；

11.9其他(根据邀请谈判文件的要求和投标人认为需要提供的资料)。

**对投标文件的要求**

11.10投标文件应包含本文**第17条**中规定的内容，**应当使用本文规定的投标文件全部格式**(表格可以按同样格式扩展)，包括完整地填写**投标函**和**投标函附表**。

11.11投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。

**12.投标报价和合同金额**

12.1本项目的合同金额，应是完成本项目所有内容的全部价格体现，其根据为招标人向投标人提供的邀请谈判文件。

12.2合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本项目确定的所有内容需要的全部费用，除非招标人对邀请谈判文件予以修改。所有根据合同或其它原因应由中标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

12.3投标人应结合本项目实际及徐州市场行情，以完成工作内容，自主考量，进行报价，报价表参照本文件第五章格式。

12.4**投标人所报价格为完成本项目的一切费用,报价需包含设备本体、运输、安装调试、培训等完成本项目服务的相关全部费用；**

**13.投标和支付所使用的货币**

本项目的投标以 人民币 报价,合同实施时亦以 人民币 支付。

**14.投标有效期**

14.1投标有效期90天，在此期限内，凡符合邀请谈判文件要求的投标文件均保持有效。

14.2如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。

**15.投标保证金**

本项目不收取投标保证金。

**16.投标文件的份数和签署**

16.1投标文件正本1份，副本3份。

16.2投标文件的正本和副本均需打(复)印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

16.3投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴(或签字)或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的，在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

16.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。

**(四)投标文件的递交**

**17.投标文件的装订、包封、密封和标识**

17.1投标文件**必须装订成册、包封于一个封套内**。

17.2**投标文件的包封、密封和标识要求：**

18.2.1封套的封面标识：

(1)招标人的名称和地址；

(2)招标项目名称、招标编号、投标包号；

(3)投标文件的内容(“正本”“副本”字样)；

(4)**投标人的名称与地址、投标人的法人或委托代理人姓名和电话。**

18.2.2封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

18.2.3投标文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册，并编制目录，在每页按顺序打印（或书写）页码，在书脊部位竖向打印（或书写）投标单位名称。所有标书统一密封为一包，严禁分开密封，密封的第一本应为正本。

**18.投标文件的递交**

18.1投标人应按**本文**规定的地点，于投标截止时间前将投标文件递达招标人。

18.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人均不受理。

**19.投标文件递交的截止时间**

19.1投标人须在规定的投标截止时间之前将投标文件递交至开标现场给招标人。

19.2招标人可以按规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应以延长后新的截止时间为准。

19.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

**20.投标文件的补充、修改与撤回**

20.1投标人可以在递交投标文件以后，在本项目投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

20.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按**本文第18条**的规定编制、密封、标识和发送，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则该投标人的投标保证金将被没收。

**(五)开标**

**21.开标**

21.1邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。

22.2.1开标会议由我校后勤保障部采购与项目管理科主持。

22.2.3**投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理，该投标文件不予送交评标委员会评审，评审委员会在评标过程中也可据此决定是否按废标处理或被否决：**

（1）投标文件中的投标函未加盖公章或信息不全的；或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

（2）未按邀请谈判文件要求提交相关费用的。

（3）未按邀请谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

（5）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的。

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或邀请谈判文件要求的。

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过邀请谈判文件规定的期限。

（8）明显不符合技术规范、技术标准的要求。

（9）投标报价超过邀请谈判文件规定的招标控制价的。

（10）不同投标人的邀请谈判文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

（11）改变投标文件提供的报价清单中的计量单位、项目数量。

（12）改变投标文件规定的暂估价格、暂列金额的。

（13）投标文件提出了不能满足邀请谈判文件要求或招标人不能接受的项目验收、计量、价款结算支付办法。

（14）串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加谈判的。

（15）经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

（16）符合《中华人民共和国招标投标法》实施条例规定的无效投标规定的。

**(六)评标**

**22.评标委员会**

22.1评标工作由我校后勤保障部依法组建的评标委员会负责。

22.2评标委员会按照邀请谈判文件确定的评标标准和评标办法进行评审。

22.3评标委员会应当遵守回避制度的规定。

**23.评标原则**

23.1评委应遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评标原则。

**24.评标过程保密**

24.1评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

**25.评标**

评标委员会按照邀请谈判文件**第二章“评标办法”**规定进行评标。

**(七)合同授予**

**26.定标方式**

26.1评标委员会应当按照邀请谈判文件的规定，推荐正序排序第1名为中标候选人。

**27.中标通知**

27.1定标后，招标人将进行中标公告。投标人或者其他利害关系人对依法中标公告的结果有异议的，应当在中标公告期间提出。

27.2公告期间无异议，在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

27.3中标通知书将作为合同文件的组成部分。

**28.签订合同**

28.1中标人和招标人根据邀请谈判文件和中标人的投标文件，订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

28.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

**29.补偿和奖励**

29.1招标人对中标人及未中标的投标人均不给予任何经济补偿。

**第二章 评标办法**

**(一)评标办法和标准**

本项目采用综合评分法。

1.**综合评分法**

2.评标委员会仅对通过初步评审的投标文件进行评审。

**本项目评分细则**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审项目** | **评审细则** | **分值** |
| 技术参数及功能响应（30分） | 投标产品技术参数全部符合邀请谈判文件技术要求的得**24**分。每负偏离一项扣2分，扣完为止；有一项评委组认可的正偏离加1分。本项最高得30分。 | 30 |
| 品牌和选型（20分） | 根据投标人所投产品的品牌与选型情况进行综合打分。优等17-20分；良等的13-16分，一般的12分，其他的12分以下。 | 20 |
| 整体实力（5分） | 根据投标人生产或经营本项目的能力与资格，即综合考虑其资质、实力、质量控制、管理能力、技术研发能力和水平进行评分：优得5分，良得4分，一般得3分，其他得3分以下。 | 5 |
| 业绩及信誉（5分） | 投标文件中提供投标人自2022年1月1日以来类似项目业绩，有一份得1分，最高得5分。（**合同复印件需加盖投标单位公章，否则不得分。**） | 5 |
| 质保期（5分） | 满足邀请谈判文件质保要求得2分，每增加1年质保加1分，本项最高得5分。 | 5 |
| 质保期内和质保期后服务方案（5分） | 根据投标文件售后服务承诺书，就投标人售后服务的主动性、实现的可能性、售后服务的响应时间等综合评分。优等5分；良等4分，一般的3分，其他的3分以下。 | 5 |
| 报价（30分） | 满足邀请谈判文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |

说明：

本项目采用综合评分法，按照得分最高的原则推荐成交供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

**（二）组建评标委员会**

本项目评标委员会由我校后勤保障部负责组建。评标委员会由招标人在开标前从各相关部门抽取，总人数为单数。

**(三)投标文件的澄清与修正**

1.评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件备查。

2.在评标过程中，评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人当场向评标委员会作出书面澄清。

3.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

**第三章  项目概况**

一、采购物品基本信息

1.物品名称：云龙校区4、5号楼教室书写板

2.采购数量：3种共25套

3.交货地点：江苏师范大学云龙校区

4.交货时间：合同签订后30日内完成交货及安装到买方指定地点并完成调试

二、设备技术参数要求

（一）定制改造单体升降书写板 数量：19套

设备技术参数要求：

1．结构：单板上下推拉，板后配有升降装置，钢制滑轮与钢丝绳传动，轴承轮消声走行，升降平稳，走行无噪音，老师可根据自己身高调整板的位置，保证书写面积达到100%。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次，并提供滑轮寿命相关检测报告。整板效果厚实精细，结合紧凑，符合美学装饰效果。

2．板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.3mm，漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。书写板面为亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。为确保师生健康，板面应无铅镉汞等重金属物质，并提供板面铅镉汞等重金属含量相关检测报告；板面漆膜应具备良好的附着力，使用拉开法测试，其破坏强度应高于7mpa，并提供板面附着力检测报告。

3．内芯：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。硬度高，消音环保，能极大的缓冲粉笔与板面的磨擦，具有防潮、吸音、挺度好、平压强度好的作用。

4．背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。

5．覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固，板面平整，无粘贴不牢、起鼓等现象，并提供自动化流水线覆板作业证明文件；符合GB/T28231-2011《书写板安全卫生要求》，甲醛释放量≤0.2mg/L，并提供甲醛释放量检测报告或证明。

6．边框：采用电泳香槟色铝合金。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g，并提供检测报告。

7．包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。≥R15的圆角，无尖角毛刺，符合GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》。

8．侧封板：配加与黑板边框同质的电泳香槟色铝合金侧封板。

9．易写性：使用普通粉笔或水性粉笔书写手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显。

10．易擦性：用干式板擦反复擦拭，没有明显的残留字迹，用干净的湿布擦拭，不留任何残迹。

12．利旧现有支架，更换滑轮、链条、配重、安全绳、黑板面板、边框及粉灰槽。

13．书写板尺寸须与现有书写板相符（4000mm×1200mm）。

（二）四块装升降书写板 数量：4套

设备技术参数要求：

1．尺寸：≥4000mm×2100mm。

2．结构：由四块同等大小的书写板组成，上下推拉升降结构，附带隐蔽式轨道，内板上安有防撞胶垫，每块板不少于2个，连接穿插件为ABS一次成型，油丝绳传动降低噪音，轴承轮消声走行，升降平稳，走行无噪音。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次，并提供滑轮寿命相关检测报告。整板效果厚实精细，结合紧凑，符合美学装饰效果。

3．板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.3mm，漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。书写板面为亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。为确保师生健康，板面应无铅镉汞等重金属物质，并提供板面铅镉汞等重金属含量相关检测报告；板面膜应具备良好的附着力，使用拉开法测试，其破坏强度应高于7mpa，并提供板面附着力检测报告。

4．内芯：采用吸音、高强度、防潮、阻燃的聚苯乙烯板，厚度≥20mm。硬度高，消音环保，能极大的缓冲粉笔与板面的磨擦，具有防潮、吸音、挺度好、平压强度好的作用。

5．背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型。

6．覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固，板面平整，无粘贴不牢、起鼓等现象，并提供自动化流水线覆板作业证明文件；符合GB/T28231-2011《书写板安全卫生要求》，甲醛释放量≤0.2mg/L，并提供甲醛释放量检测报告或证明。

7．边框：采用高强度铝合金型材，电泳香槟色；黑板边框下沿带有通长拉手槽，方便老师在任意位置推拉。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g，并提供边框型材耐磨性、耐腐蚀性相关检测报告。

8．包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，包角采用双壁成腔流线型设计，一体化模具成型，无尖角毛刺，符合GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》。

9.安装：隐形安装，没有外露的挂接件。

10．易写性：使用普通粉笔或水性粉笔书写手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显。

11．易擦性：用干式板擦反复擦拭，没有明显的残留字迹，用干净的湿布擦拭，不留任何残迹。

（三）平面米黄板书写板 数量：2套

设备技术参数要求：

1.尺寸：≥4000mm×1200mm。

2.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、米黄色，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳。可吸附磁钉、磁片，便于教学。

3.内芯：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。硬度高，消音环保，能极大的缓冲粉笔与板面的磨擦，具有防潮、吸音、挺度好、平压强度好的作用。

4.背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。

5.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固，板面平整，无粘贴不牢、起鼓等现象，并提供自动化流水线覆板作业证明文件；符合GB/T28231-2011《书写板安全卫生要求》，甲醛释放量≤0.2mg/L，并提供甲醛释放量检测报告或证明。

6.边框：采用高强度香槟色铝合金型材，规格≥30㎜×20㎜，型腔结构，增加板体挺度，教学板面采用槽内镶嵌、全包式结构。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g，并提供检测报告。

7.包角：采用高强度、抗老化ABS工程塑料注塑成型。≥R15的圆角，无尖角毛刺，符合GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》。

8.安装：配装自制L形钢制安装件，隐形安装、没有外露的挂接件。

9．易写性：使用水性白板笔书写手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显。

10．易擦性：用干式板擦反复擦拭，没有明显的残留字迹，用干净的湿布擦拭，不留任何残迹。

三、其他要求

1.资质要求：供应商须提供设备的生产许可证、产品合格证、第三方检测报告等相关资质文件，确保设备均符合国家及行业相关标准。

2.投标要求：所投产品须为质量过硬、声誉良好的国内一线主流品牌；投标时需提供三种书写板板面样板各一块，面积≥800㎜×800㎜；若所投的“定制改造单体升降书写板”和“四块装升降书写板”的板面漆膜用料一致，则提供升降书写板和平面米黄板板面样板各一块即可，面积同上。

3.售后服务：

设备免费保修期不低于5年，保修期内免费提供维修及更换零部件服务。

保修期外，供应商需提供优惠的零部件供应及维修服务，响应时间不超过24小时。

供应商需提供设备安装、调试及操作培训服务，确保使用方人员能熟练操作设备。

4.报价要求：报价需包含设备本体、运输、安装调试、培训等完成本项目服务的一切费用。

**第四章 投标文件格式**

**一、投标函**

致：                  (招标人)

根据贵方编号为      (项目编号)的             (招标项目名称)招标的邀请谈判文件，我方针对该项目的投标报价为大写：             （ ￥         元），此价格包括完成该项目的一切费用。供货、安装期为（    ）日历天，产品质量合格，产品质保期为    年。

并正式授权在下面签字的授权委托人代表本投标人提交邀请谈判文件要求的全套投标文件，包括：

1、邀请谈判文件中要求的投标文件；2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部邀请谈判文件，包括澄清、修改或补充邀请谈判文件(如有时)及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的项目负责人和其他主要成员完成本项目的全部工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要成员。

3、我方同意所提交的投标文件在邀请谈判文件的规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                        (补充说明事项)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：      (盖单位公章)

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：        (签字)

日期：            年     月    日

**二、投标函附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |   |
| 招标编号 |   |
| 投标人名称 |   |
| 项目负责人 |   |
| 投标报价 |           元，此价格包括完成该项目的一切费用。 |
| 产品质保 |            年 |
| 供货、安装周期 |             天 |
| 备注 |   |

投标人：     (盖单位公章)

地址：           邮编：

电话：             传真：

法定代表人：   (签字或盖章)  或授权委托人：      (签字)

日期：            年       月      日

**三、法定代表人资格证明书**

单位名称：

地  址：

姓  名：       性别：   年龄：   职务：

系             *(投标人单位名称)*的法定代表人。为              *(招标项目名称)*，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：   (盖单位公章)

日 期：    年  月   日

**四、授权委托书**

致：                  (招标人)

本授权书宣告，在下面签字的         (法定代表人姓名)以法定代表人身份代表本单位授权；         (授权委托人姓名)，其身份证号码为             ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                 (招标编号)的                  (招标项目名称)招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行邀请谈判、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

    本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

    授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：   (盖单位公章)

法定代表人： (签字或盖章)    ； 职务：

授权委托人：   (签字)    ； 职务：

日期：            年     月    日

**五、商务与技术条款偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | **招标文件条款内容** | **投标人响应内容** | **偏离** | **说明** |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

**注： 如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本响应文件完全响应邀请谈判文件所有商务与技术条款的要求，无偏差。”**

**投标人：   （单位全称） （盖章）**

**投标人代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**日期：**

**六、企业以往业绩**

**（1）投标人近3年来完成与该项目类似项目基本情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位** | **合作内容** | **合作时间** | **备注** |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

投标人：      (盖单位公章)

法定代表人：     (签字或盖章)或授权委托人：        (签字)

日期：            年     月    日

**（2）其他自拟**

**七、报价明细表**

江苏师范大学采购云龙校区4、5号楼教室书写板项目投标报价表

（项目编号：HQBZBTP2025010）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 定制改造单体升降书写板 | 套 | 19 |  |   |
| 四块装升降书写板 | 套 | 4 |  |  |
| 平面米黄板书写板 | 套 | 2 |  |  |
| 合计 | 套 | 25 |  |  |

备注：报价需包含设备本体、运输、安装调试、培训等完成本项目服务的一切费用。

报价总金额（大写）：

投标人：                       （公章）

投标人代表签字：

日期：         年     月     日

**八、承诺书**

致江苏师范大学：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目相关资质要求。

我单位按照采购（招标）文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

我单位兹宣布同意如下:

一、完全承担根据本项目磋商文件规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核磋商文件（含竞磋商文件的澄清或者修改），完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

**九、无重大违法记录的书面声明**

**无重大违法记录的书面声明**

我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

**十、资格审查符合性审查材料索引表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件名称 | 备注 | 对应页码 |
| 1 | 投标函 |   |   |
| 2 | 法定代表人的授权委托书 |   |   |
| 3 | 质保与服务承诺书 |   |   |
| 4 | 无重大违法记录的书面声明 |   |   |
| 5 | 投标人财务状况 |   |   |
| 6 | 营业执照复印件 |   |   |
| 7 | 商务和技术偏离表 |   |   |
| 8 | 信用中国截图 |   |   |
| 9 | 设备原生产商或原生产商指定/授权代理商证明资料 |   |   |
| 10 | 设备的生产许可证、产品合格证、第三方检测报告 |   |   |

注：

1）投标人需标明相关材料在投标文件中的对应页码。

2）资格审查符合性审查包含但不限于上述材料。

**第五章 合同主要条款**

买  方：江苏师范大学（以下简称买方）

承办单位：江苏师范大学后勤保障部

卖   方：                 （以下简称卖方）

根据《中华人民共和国民典法》和其他相关法律的有关规定，买卖双方本着平等互利、诚实信用的原则，就买方向卖方采购         相关事宜，经协商一致签订本合同，双方共同遵守。

**一、合同的组成**

以下文件是本合同不可分割的组成部分，如果不同文件的条款之间有冲突，文件之间的优先顺序如下：

1.本合同及附件

2.中标通知书

3.标准、规范及有关技术文件

4.技术交底材料

5.投标文件

6.招标文件

7.形成合同的其他有关文件

上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准。

**二、设备名称、数量、价款**

1.江苏师范大学设备采购清单：

2.合同价款：

最终成交价为人民币：              **（￥    元）**

（1）价格包含成套设备本身及送达买方指定地点、卸货、室外机底座、安装使用耗材、机组安装、系统安装、税金、验收、系统调试、售后服务等所有费用。

（2）如卖方在投标时设备清单内出现没有报价的漏项配件，卖方按照招标文件要求提供相应货物，不再另外收取任何费用。

（3）在合同履行过程中，若买方提出相关变更，买方提前15日通知卖方，结算时调整合同价，变更部分结算单价格投标文件包含的，参照投标文件单价进行调整，投标文件不包含的，由审计部门审定后进行调整。

（4）技术交底、联系单、签证单作为结算依据。

（5）若后续施工需增加相关产品，产品综合单价按中标总价下浮比率同比下浮（下浮率为     %）且按实际安装数量进行结算。

**三、付款**

双方约定的账款支付的方式和时间：无预付款；卖方完成安装调试经买方验收合格并资产入库后，按买方付款程序启动付到总账款97%程序，余款作为质保金在缺陷责任期满，确定无需要维修的相关事项后按买方付款程序启动支付质保金程序。

支付前，卖方必须提供相应发票，未提供相应发票前，我校有权拒绝支付。

**四、质保期**

质保期自产品安装调试完成验收合格之日起满年。

**五、交货**

1.交货时间     年  月   日，安装完成时间    年  月   日。

2.交货安装地点：江苏师范大学云龙校区指定地点，并由卖方按照买方要求安装到位。

3.工期延期处理办法：卖方应当在项目竣工验收前或分部分项工程完成前上报延期报告，买方根据项目管理规定，由总监理工程师在收到延期报告三个工作日内完成批复。卖方不能按规定时间上报延期报告本项目工期不延期，超过合同工期按每拖延一天，罚合同总价的1‰并直接从工程结算款中扣除。

**六、产品质量、技术要求**

**1.根据实际采购货物技术要求填写**

**七、设备验收**

1.合同设备到达目的地后，卖方应按规定向买方、监理单位和跟踪审计单位报验。验收主要内容为：产品的外观、规格、数量、配置等。

2.如果在开箱检验中发现交付的合同设备有短少、缺陷、损伤、锈蚀、污染等，或其它与招标文件和合同规定不符合的情形，卖方均应采取及时补制、修理、更换等措施，由此而产生的费用由卖方负担。若因此给买方带来其他损失，则并由卖方赔偿买方由此产生的全部损失。

3.开箱检验及由此产生的更换、修复等并不免除卖方应按本合同承担的质量保证责任。

4.如果所供设备或部件被发现没有完全符合要求，或在检验中发现有某种缺陷或别的情况，则买方保留临时使用该设备或部件的权利（为了减少对工程进度的影响），直到该设备或部件被合理地更换。卖方对该设备或部件负有全部责任，包括迅速更换该设备或部件及承担有关的更换费用。新的设备或部件将在其开始使用时起享受同样的质保期限。

5.买方保留拒收卖方所提供的全部或部分设备及配套设备的权利，如果：

（1）所供设备不符合合同要求；

（2）卖方没有按照买方要求的时间内对有关的设备进行修理或更换。

**八、质量保证与售后服务**

1.本项目最终安装调试验收合格，卖方应提供 年的质保期（质保期自验收合格之日算起。质保期内免费更换所有非人为造成的损坏部件，更换的损坏部件应与投标时的质量相同或高于投标时的质量，同时质保期内免费提供维修保养（卖方承担所有维保费用），内容包括但不限于以下内容：

(1)每年提供一次以上定期检修（由使用单位签字认可）。

(2）在保修期内故障响应：卖方所提供的设备发生故障后，买方应立即通知卖方。卖方做出速度响应要求：故障反应时间：小于30分钟；一般故障（不需要更换零部件）修复时间：小于6小时；较大故障修复时间：小于7个工作日。在接到故障通知后，若卖方在应该到达现场的情况下而未能在24小时内到达现场，买方有权要卖方给予赔偿，具体做法是：从接到买方故障通知之日的第二天起，卖方每天赔偿买方质量保证金的0.1%。

(3）24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加服务费用。

(4）在故障修理之后，卖方应将成因、补救措施、恢复正常的时间和日期等报告给买方，报告一式两份。

(5）在免费保修期结束时，卖方需安排专业工程师对所提供的设备进行一次全面测试，任何缺陷须由卖方免费修理，并得到买方认可。

2.技术培训：卖方应对用户指定相关人员在现场进行操作、日常维护和应急救援等培训，以满足他们日常工作的需要。培训的费用含在合同总价内。

3.质保期满后的维修保养服务

卖方须在设备的寿命期内，除质保期内的免费维修保养服务外，始终能以市场上最优惠的价格提供优质的维修保养服务。

**九、安全责任**

卖方及卖方派到买方现场的人员应遵守安全规范，卖方对其在买方服务期间发生的任何意外承担全部责任。

如因卖方设备质量原因导致发生的任何意外，则由卖方承担全部责任。

**十、违约责任**

1、设备在验收、安装调试、质保期间，如果买方发现采购设备的质量或性能存在缺陷，可视问题的严重性选择以下合理的处理措施之一：

（1）要求卖方在发现缺陷后3日内修复或更换，修复或更换后仍然不能满足设计要求，买方有权解除合同，由卖方退还所有已收取的价款及费用并承担由此给买方造成的一切损失和费用，包括延误项目实施造成的经济损失；

（2）如因卖方提供的设备完全不符合双方于合同附件约定的技术要求，致使买方不能实现合同目的，买方有权立即解除合同，并由卖方退还所有已收取的价款及费用，同时承担给买方造成的经济损失。

2.误期违约金：卖方未在本合同约定时间内完成相应设备供货，除了合同条款规定的情况外，每拖延一天按合同总价款的千分之一计算违约金。买方可以从工程支付款中直接扣除。

**十一、不可抗力**

不可抗力是指合同订立以后发生的双方当事人订立合同时不能预见的、不能避免的，人力不可控制的意外事故，导致合同不能履行或不能按期履行。不可抗力主要包括水灾、旱灾、地震、海啸、泥石流等自然条件引起的事故以及战争、暴动、罢工、政府禁令等社会条件引起的事故。

任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的延迟履行、不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。

遇有不可抗力的一方应在不可抗力发生之日起十五日内，向合同另一方提交不能履行或部分不能履行以及需要延期履行本合同义务的理由的报告，及有关部门出具的证明。

**十二、解决合同纠纷的方法**

1.在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决；如协商不能解决，双方可直接向工程所在地（买方所在地）的人民法院起诉。

2.任何一方违约由违约方承担涉及诉讼的一切费用（包括律师费、差旅费等）。

**十三、合同的终止**

如卖方无法履行合同规定的义务或者在合同实施过程中有谎报事实，损害买方利益的等欺诈行为；或买方违反合同约定，不履行给付义务。守约一方有权选择解除合同，违约一方应向守约一方支付合同价款10％的违约金。

**十四、合同附件**

招标文件、投标文件及中标通知书均为本合同的法定附件，属本合同不可分割部分，具有同等效力。

**十五、合同的生效**

1.本合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式六份，买方执二份，卖方执四份，均具同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，按中华人民共和国有关法律、法规办理。

|  |  |
| --- | --- |
| **买方** | **卖方** |
| 买方（章）：江苏师范大学负责人：住所：江苏徐州市铜山新区上海路101号法定代表人：开户银行：帐号：              电话：              传真：              邮政编码：221000订立日期： 年 月 日              | 卖方（章）：        住所：       法定代表人：      委托代理人：     开户银行：      帐号：    电话：    传真：     邮政编码：      订立日期： 年 月 日         |